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Machine de prod. N° : 362

Genre : Imprimeuse hélio 7 éléments

Date de mise en service : 02.1995

Constructeur : CERUTTI
Comm. 2557

Eléments 940

Codit : 10.750.000 F (Cerutti)

o

Capacité :

- Matériaux : Alu 12-50 microns
Complexes jusqu'a 180 g:m?
Papier : 40-100 g:m?
Film : PETP 10 microns
Autres : 15 microns

- Laize : 1.100 mm

- Vitesse mécanique : 200 m/mn

Date . 1312.94

Mise a jour juin 03







Mach. 362
- Dérouleur : Non Stop automatique dans les 2 sens


- Mandrins : 70-150 mm

Poids bobine :  1.200 kg
Ø bobine : 1.000 mm
Tension de bande : 4 à 40 kg


- carton


- acier


- largeur maxi des mandrins : 1.100 mm

- Traitement Corona : OUI

- Calandre de conditionnement : 8 KW

- Groupe de traction entrée : - Tension de bande : 4 à 40 kg

- Elément d'impression  :
- Nbre : 7 pas de Recto / Verso : Elément N° 7 entraîné par variateur mod. 940



- Largeur de table : 800-870-1.070-1.150 mm

Chariot entrée frontale
- Développement :
500 à 920 mm



- Séchage : Air chaud température maxi 130° -
Parcours séchoir : 2.100 mm





Débit : 4800 m3/heure





14 buses



- Pression : c/presseur maxi 15 kg/cml

- Tunnel de séchage : Air chaud température 130° / 7x79.700 Kcal/h + 70.000 Kcal/h



Débit d'air : 3.600 m3/heure – Longueur du séchoir : env. 1,5 m

- Calandre de refroidissement : OUI

- Groupe de traction sortie : - tension de bande : 4 à 40 kg

- Enrouleur : Non stop automatique


- Mandrins : 76-150 mm

Poids bobine : 800 kg
Ø bobine : 1.000 mm
Tension de bande : 3 à 30 kg


- carton


- acier

- Viscosimètre électronique : ELTROMAT

- Repérage électronique : longitudinal + latéral (ELTROMAT)

- Système de caméras : - Caméra FUTEC GR 8000 2x8K inspection coté impression (verso) 2020

                                         -VIEWER AVT scanning

- Détection LIE : Oldham MX52  (8 voies)
- Raccordé directement au DEC.

- Observations :
- Le cylindre de l'élément 7 peut être entraîné par un moteur individuel, en cas de surlaquage le développement du cylindre laqueur peut être différent du



   développement du jeu des cylindres d'impression



- Chauffage par thermofluide

· 7 chariots supplémentaires
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