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Machine de prod. N°: 363 Date de mise en service : 07.1999

Genre : Imprimeuse hélio 9 couleurs

Constructeur : ROTOMEC
Comm. 60064

ROTOPACK 3000-3R-1200-300C
Codt : 9.700.000 FF
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Capacité :
- Matériaux :  Alsapac métallisé et non métallisé
Papier : 35 a 100 gr/m?
Films ;12250 p

Mise a jour

- Laize : 1.200 mm
- Vitesse mécanique : 300 mm
- Tension de bande : 5 - 50 kg

Référence 363/1






Mach. 363
- Dérouleur :
- Duplex non stop automatique dans les deux sens


- Mandrins : 3" (76,2 mm) et 6" (152,4 mm)

Poids bobine :  1.200 kg
Ø bobine : 1.000 mm
Tension de bande : 5 à 50 kg


- carton


- acier


- largeur maxi des mandrins : 1.250 mm
Réglage latéral motorisé : course ± 20 mm

- Traitement Corona : OUI (SOFTAL) en entrée impression (traitement 1 côté)

- Groupe de conditionnement : Soufflage air chaud T° maxi 120° C ; 60 m3/mn ; parcours bande 1.400 mm

- Groupe de traction entrée : Tension de bande : 5 à 50 kg (calandre chromée, refroidie)

- Elément d'impression hélio :
- Nbre : 9 =
6 éléments : RECTO (2-3-4-5-6 et 7)


Mod. 3000-3R

3 éléments : RECTO/VERSO (1-8 et 9)




- Largeur de table : cyl; hélio : 1.070-1.150-1.250 mm




- Développement : 450 à 1.000 mm – Registre axial : SLO-SYN




- Séchage : air chaud température 120° C – 150° C par échangeurs fluides thermiques

	
	
	Eléments N°
	Groupe

Ventilateur
	Parcours bande dans tunnel
	Débit air

Vit. 35 m/sec
	Température

	
	
	1 et 8
	2 V 1750 S
	3.500 mm
	142 m3/mn
	120°

	
	
	2-3-4-5-6 et 7
	V 1750 S
	1.750 mm
	71 m3/mn
	120°

	
	
	9
	2 V 2500 S
	 5.000 mm
	204 m3/mn
	150°



- Ouverture des capots : déplacement vers côté transmission


- Registre : BOBST


- Porte racle type BLM


- Pompe encre d'impression : pneumatique


- Elt. 9 : entraînement par ligne machine ou par moteur c/c indépendant


- C/presseur type ROTOSLEEVE (héliostats et antistatiques) – pression d'impression maxi : 10 kg/cml

- Calandre de refroidissement : OUI

- Enrouleur : Duplex non stop automatique (périphérique – axial)


- Mandrins : 150 mm

Poids maxi bobine :  1.200 kg
Ø bobine : 1.010 mm
Tension de bande : 5 à 50 kg


- carton


- acier

- Repérage électronique : Longitudinal + latéral ELTROMAT
- Système de caméras : - Caméra FUTEC GR 8000 2x4K inspection coté impression (verso) 2013
                                         -VIEWER AVT scanning

- Viscosimètre : FASNACHT (rinçage auto)

- Détection LIE Drager : 2x Polytron2

- Observations :
- Sortie dérouleur : 1 guidage bande E.L.
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